
**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**



|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 03.03.2022г. № 2** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 03.03.2022г. № 91** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗАВХОЗА**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**
   1. К работе в должности завхоза допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   2. Обязанностями в области охраны труда являются:
   * обеспечение правильности применения разработанной технологии производства при складировании и хранении материальных ценностей, погрузочно-разгрузочных работах, соблюдении норм переноски тяжести, санитарно-гигиенического состояния бытовых и вспомогательных помещений;
   * проведение инструктажа по ТБ рабочего и обслуживающего персонала;
   * обеспечение эксплуатации и содержания зданий, сооружений и территорий учреждения в соответствии с требованиями охраны труда и производственной санитарии;
   * осуществление систематического контроля за исправностью водопровода, газопровода, канализации, тепло и электросетей, водогрейного и электрического оборудования;
   * обеспечение работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, их учет хранение;
   * обеспечение соблюдения противопожарного состояния зданий и сооружений;
   * осуществление контроля за соблюдением тех. работниками правил безопасности;
   * осуществление контроля за выполнением санитарно-гигиенических норм и требований, правил техники безопасности и пожарной безопасности учреждения;
   * участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с работниками и обучающимися учреждения.
2. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, инструмента.
   2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места работы, обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами.
   3. Убедиться в знании работниками правил техники безопасности (по необходимости провести инструктаж по технике безопасности с соответствующими отметками в журналах инструктажа работников).
3. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. Оборудование должно быть размещено в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии.
   2. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещений, сооружений учреждении.
4. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации работников и возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
5. **ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. По окончании занятии необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, инструмента.
   2. Проконтролировать приведение работниками места работы в надлежащий порядок.
   3. Проконтролировать отключение газа, воды, электричества.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда при перевозке учащихся, воспитанников автомобильным транспортом

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К перевозке учащихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, имеющие удостоверение водителя I или II класса.
   2. Опасные факторы:

* травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или выходе из автобуса;
* травмы при резком торможении автобуса.
  1. При перевозке группу учащихся, должны сопровождать двое взрослых.
  2. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся должен быть оборудовании спереди и сзади предупреждающим знаком «ДЕТИ», а также огнетушителем и аптечкой.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ**
   1. Перевозка учащихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя учреждения.
   2. Провести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
   3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего осмотра.
   4. Посадку учащихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест.
   5. Стоять в проходах между сиденьями не разрешается.
   6. Убедиться в наличии предупреждающего знака «ДЕТИ», огнетушителя, аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ**
   1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, старших.
   2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, запрещается высовываться из окна и выставлять в окно руки.
   3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся, воспитанников не должна превышать 60 км/час.
   4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди расположенного сидень.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**
   1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить возникшую неисправность.
   2. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ**
   1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
   2. Выходить из автобуса только с разрешения старших в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
   3. Проверить по списку наличие учащихся в группе.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда сторожа**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда сторожа.
   2. К работе в должности сторожа допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
   3. Несение дежурства осуществляется по установленному графику. Смена сторожа должна осуществляться своевременно, в установленный срок.
   4. Обязанностями в области охраны труда являются:
   * охрана правопорядка на территории учреждения в период дежурства;
   * обеспечение сохранности материального имущества учреждения;
   * осуществление контроля за соблюдением правил безопасности во время дежурства.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Необходимо проверить и осмотреть состояние объекта, принять у ответственного лица все материальные ценности (по необходимости под роспись).
   2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, практических работ и т.п.
   3. Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности (по необходимости провести инструктаж по технике безопасности с соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и осторожными.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В ходе работы четко контролировать соблюдение правопорядка, требований охраны труда.
   2. Необходимо бдительно охранять материальное имущество учреждения от расхищения.
   3. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения.
   4. Сторожу запрещается:
   * спать во время дежурства;
   * отвлекаться от выполнения своих обязанностей;
   * оставлять объект;
   * приходить на работу в нетрезвом состоянии;
   * употреблять на дежурстве спиртные напитки;
   * пускать на территорию посторонних лиц;
   1. Курение разрешается только в строго отведенных для этого местах;
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. В случае каких-либо нарушений правопорядка (при условии невозможности справиться самостоятельно) сообщить в органы охраны правопорядка.
   2. В случае выявления неисправности, обнаружении незакрытого помещения сообщить зам. директора по АХЧ.
   3. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении
   4. подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации обучающихся и возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
   5. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение.
   6. Вынужденные замены осуществляются по согласованию с зам. директора по хоз. части.
5. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. По окончании работы необходимо проверить и осмотреть состояние объекта, о выявленных недостатках сообщить зам. директора по АХЧ.
   2. Отметки о смене сторожа производятся в соответствующем журнале.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда уборщика служебных помещений**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда технического персонала учреждений образования.
   2. К работе в должности уборщика служебных помещений допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   3. Опасные и вредные производственные факторы:

* приготовления дезрастворов;
* уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств.
  1. При уборке помещений используется спецодежда, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно, сапоги резиновые и перчатки резиновые.
  2. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.
  3. Обязанностями в области охраны труда являются:
  + осуществление соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам и нормам помещений в образовательном учреждении
  + проведение уборки, в т.ч. влажной и дезинфекции помещений учреждения в соответствии с нормами производственной санитарии

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Надеть спецодежду, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
   2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезсредств.
   3. Открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их крючками.
2. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. Уборку помещений производить:

* учебных кабинетов, мастерских после окончания последнего урока и повторно после окончания подготовки уроков и работы кружков;
* коридоров – после каждой перемены;
* гардероба – после начала занятий;
* спортзала – после каждого урока, влажную уборку 2 раза в день;
* игровых, административно-хозяйственных помещениях, актового зала – в конце рабочего дня;
* библиотеки в начале рабочего дня и в конце рабочего дня
  1. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
  2. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающиеся устройства и другие электрические устройства, находящиеся под напряжением.
  3. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и закапать альбуцидом.
   2. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенные шкафы (инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранить отдельно).
   2. Закрыть окна (фрамуги).
   3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда кухонного рабочей**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда кухонного рабочего.
   2. К работе в должности кухонного рабочего допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   3. Обязанностями в области охраны труда являются:
   * контроль и соблюдение норм и правил производственной санитарии при выполнении работ на кухне, в столовой;
   * соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
   * создание и поддержание безопасных условий труда;
   * обеспечение нормального санитарного состояния помещения;
   * обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам используемого оборудования, кухонного инвентаря;
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, тщательно вымыть руки с мылом.
   2. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, кухонного инвентаря, его маркировку.
   3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, трещин и сколов столовой посуды.
   4. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места работы. Включить вентиляцию.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда и производственной санитарии.
   2. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения.
   3. Соблюдать требуемые меры безопасности при работе с дезрастворами, моющими средствами.
   4. Производить своевременную утилизацию отходов в соответствии с санитарными нормами.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
   2. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение.
5. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. По окончании работы необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, инвентаря.
   2. Тщательно вымыть рабочие столы, кухонную посуду и инвентарь.
   3. Проверить чистоту и исправность оборудования, кухонного инвентаря.
   4. Провести влажную уборку помещения с использованием дезраствора.
   5. Снять спецодежду, выключить вентиляцию, вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда повара**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1.Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда повара.

* 1. К работе в должности повара допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труд.
  2. Обязанностями в области охраны труда являются:
  + контроль и соблюдение норм и правил производственной санитарии при выполнении работ на кухне, в столовой;
  + соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
  + создание и поддержание безопасных условий труда;
  + размещение оборудования, кухонного инвентаря в соответствии с нормами производственной санитарии;
  + обеспечение нормального санитарного состояния помещения;
  + обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам используемого оборудования, кухонного инвентаря.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, тщательно вымыть руки с мылом.
   2. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, кухонного инвентаря, его маркировку.
   3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, трещин и сколов столовой посуды.
   4. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места работы. Включить вентиляцию.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда и производственной санитарии.
   2. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения.
   3. Соблюдать требуемые меры безопасности при работе с газовыми и электрическими плитами, мясорубками, ножами, иными режущими и колющими предметами.
   4. Контролировать своевременную утилизацию отходов в соответствии с санитарными нормами.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
   2. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. По окончании работы необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, инвентаря.
   2. Аккуратно выключить плиту.
   3. Тщательно вымыть рабочие столы, кухонную посуду и инвентарь.
   4. Проверить чистоту и исправность оборудования, кухонного инвентаря.
   5. Снять спецодежду, выключить вентиляцию, вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе на деревофуговальном станке**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
   1. К работе на деревофуговальном станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.
   2. Опасные производственные факторы:

* движущиеся части станиц;
* травмирование рук при работе без колодок и толкателей;
* работа без защитного ограждения приводных ремней;
* работа с неправильно установленными ножами;
* отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли;
* неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
  1. При работе на деревофуговальном станке используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
  2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
  3. После работы на деревофуговальном станке принять душ и вымыть руки с мылом

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
   2. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.
   3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом
   4. Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка.
   5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**.
   1. Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки.
   2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками и толкателями.
   3. Не прижимать деталь рукой, а использовать прижимное приспособление.
   4. При обработке деталей с длиной, превышающей длину рабочего станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами
   5. Не удалять стружку на работающем станке.
   6. Материалы и детали складировать аккуратно, в определенном месте так, чтобы они не мешали работе.
   7. При работе на комбинированном станке не работать одновременно на фуговальной и циркульной частях станка
   8. Не останавливать и не тормозить выключенный, но еще продолжающий вращаться вал.
   9. Не оставлять работающий станок без присмотра
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**
   1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.
   2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислым ,порошковым огнетушителем или песком.
   3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**.
   1. Выключить станок, и после его установки удалить с него стружку с помощью щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
   2. Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
   3. Снять спецодежду, принять душ и вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда рабочего по обслуживанию здания**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К работе в должности рабочего по обслуживанию здания допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   2. Опасные производственные факторы:
   * травмы при нарушении правил техники безопасности при работе на сверлильных, заточных, круглопильных и иных станках;
   * поражение электрическим током при нарушении заземления оборудования и системы изоляции;
   * ранения осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины
   * травмирование осколками металла при его рубке
   1. При работе используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
   2. Запрещается открывать двери электрошкафов, крышек магнитных пускателей, прикасаться к клеммам, электропроводам, к арматуре общего освещения, становиться на электрокабели, включать и останавливать (кроме аварийных и несчастных случаев) механизмы, машины, станки и агрегаты, работа на которых не поручена, пользоваться открытым огнем и курить в неустановленных местах.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Проверить состояние спецодежды. Она не должна иметь свисающих концов, рукава должны быть застегнуты, завертывание рукавов не допускается.
   2. Проверить наличие, состояние и исправность ручного инструмента: стамески, рубанка, пилы, струбцины, молотка и др. При этом проверить правильность заточки.
   3. Проверить электрифицированный инструмент. Он должен быть заземлен и питаться кабелем с дополнительной заземляющей или зануляющей жилой.
   4. Устранить замеченные неисправности.
   5. Осмотреть место работы, детали пиломатериалы, устранить торчащие гвозди, прищепы, занозы.
   6. При выполнении работ на станках четко следовать соответствующим инструкциям, соблюдать предусмотренные правила техники безопасности.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ** 
   1. Содержать рабочее место в чистоте и не допускать захламленности его отходами, готовой продукцией и скоплением излишнего количества пиломатериалов и металлических заготовок
   2. Не допускать повреждения пола, наличия на полу торчащих гвоздей, шурупов и режущего инструмента.
   3. Обрабатываемую деталь надежно закреплять на верстаке.
   4. При работе столярной пилой – руку, поддерживающую деталь, располагать дальше по линии пропила.
   5. При работе с казеиновыми клеями мыть руки водой по окончании работы.
   6. **З А П Р Е Щ А Е Т С Я**

* работать на деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станках, электрифицированным инструментом без ознакомления с инструкцией для работы на станках (с инструментом).
* оставлять станок после выключения до полной остановки.
* оставлять электрифицированный инструмент подключенным к сети, работающий станок без присмотра.
* работать неисправным инструментом и на неисправном станке или при ощущении биения электротока.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ** 
   1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.
   2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить руководителю подразделения.
   3. При сгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
   4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю подразделения, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
2. **ТРЕБОБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ** 
   1. Проверить состояние инструментов и убрать их на место.
   2. Убрать и очистить специальной щеткой станок, верстак от отходов и привести его и рабочее место в порядок.
   3. Привести себя в порядок. Снять спецодежу и вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при проведении занятий по технологии**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К работе в мастерских допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   2. Опасные производственные факторы:
   * травмирование рук при работе неисправным инструментом
   * травмирование осколками металла при его рубке
   * травмирование рук при запиливании без применения приспособлений
   * травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков
   * травмирование рук при прикосновении к вращающейся заготовке, при неправильном обращении с резцами
   * травмирование при плохом закреплении деталей, при использовании косослойной, суковатой древесины
   * неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса
   1. Для тушения очага возгорания мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный и углекислый, ящик с песком.
   2. При работе в мастерских используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станков должны быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком
   3. Мастерская должна быть обеспечена мед. аптечкой.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку). Надеть защитные очки
   2. Проверьте наличие инвентаря (сиденье, щетка-сметка, совок), исправность верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления для чертежа). Убрать со станка посторонние предметы, разложить инструмент
   3. Разложите на верстаке инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Удалите с верстака лишнее
   4. Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.
   5. Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.
   6. Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.
   7. Прочно закрепить деталь, проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. Надежно закрепите обрабатываемый материал (металлическую заготовку, древесину) в зажимах верстака
   2. Пользуйтесь только исправным, хорошо налаженным и наточенным инструментом. Используйте инструмент только по назначению.
   3. Во избежание травмирования следите за тем, чтобы:
   * поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;
   * инструменты (напильники и др. ), имеющие заостренные концы- хвостовики, были снабжены деревянными, плотно прилегающими ручками установленной формы, без расколов и трещин;
   * ударные режущие инструменты (зубила, бородок, кернер, крейцмейсель и др.) имели не сбитую поверхность;
   * зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;
   * при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильников.
   1. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживайте рукой в перчатке (рукавице).
   2. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей) выполняйте на верстаке в установленных местах, используя приспособление, упоры, подкладные доски.
   3. Не допускайте захламленности верстака отходами. Своевременно возвращайте учителю инструмент общественного пользования.
   4. Не отвлекайтесь во время работы, следите за правильными приемами работы.
   5. Приготавливайте клей только под наблюдением учителя в изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.
   6. В случае порчи инструмента во время работы немедленно замените его
   7. При работе на станках четко следуйте имеющимся инструкциям
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**.
   1. При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку
   2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке инструмента, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести рабочий инструмент от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю
   3. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. При возникновении пожара немедленно приступить к тушению первичными средствами пожаротушения
   4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение
   5. При возникновении неисправности рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю
5. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Проверить состояние инструментов и убрать их на место.
   2. Убрать и очистить специальной щеткой станок, верстак от отходов и привести его и рабочее место в порядок.
   3. Привести себя в порядок. Снять спецодежу и вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при работе на токарном станке по дереву**

**1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

* 1. К работе на токарном станке по дереву допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 6-го класса
  2. Опасные производственные факторы:
  + движущие части станка
  + отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли
  + травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков
  + травмирование рук при прикосновении к вращающейся заготовке, при неправильном обращении с резцами
  + травмирование при плохом закреплении деталей, при использовании косослойной, суковатой древесины
  + неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса
  1. При работе на токарном станке по дереву используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).
   2. Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.
   3. Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.
   4. Убрать со станка посторонние предметы, разложить инструмент на установленные места
   5. Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.
   6. Прочно закрепить деталь, проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин
   7. Надеть защитные очки
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ** 
   1. После того как рабочий вал станка набрал полную скорость, рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без усилий и рывков.
   2. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали, не допускать увеличения зазора более 2-3 мм.
   3. Необходимо особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.
   4. Во избежание травмы в процессе работы на станке **запрещается:**
   * наклонять голову близко к сверлу;
   * замерять вращающуюся деталь
   * передавать либо принимать какие-либо предметы через работающий станок;
   * производить работу в рукавицах;
   * останавливать руками станок;
   * отходить от станка, не выключив его
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку
   2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке инструмента, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести рабочий инструмент от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю
   3. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком
   4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Отвести режущий инструмент от заготовки и выключить станок
   2. После остановки вращения станка удалить стружку со станка с помощью щетки. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой
   3. Убрать рабочее место
   4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при работе на сверлильном станке**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К работе на сверлильном станке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 5-го класса

1.2.Опасные производственные факторы:

* + движущие части станка
  + отсутствие защитного кожуха ременной передачи
  + травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков
  + наматывание одежды или волос на шпиндель станка
  + травмирование при плохом закреплении деталей
  + неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса

1.3.При работе на сверлильном станке используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1.Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).

2.2.Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

2.3.Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.

2.4.Надежно закрепить сверло в патроне.

2.5.Проверить работу станка на холстом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.

2.6.Прочно закрепить деталь на столе станка в тисках или кондуктора. Запрещается при сверлении не закрепленную деталь поддерживать руками.

2.7.Надеть защитные очки

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1.Запрещается пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками.

* 1. После того как шпиндель станка набрал полную скорость, сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков.

3.3.Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.

3.4.Необходимо особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.

3.5.При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладется обрезок доски или кусок многослойной фанеры.

3.6.Во избежание травмы в процессе работы на станке **запрещается:**

* + наклонять голову близко к сверлу;
  + производить работу в рукавицах;
  + класть посторонние предметы на станину
  + смазывать или охлаждать сверло с помощью мокрых тряпок. Для охлаждения сверла необходимо пользоваться специальной кисточкой;
  + останавливать руками патрон или сверло;
  + отходить от станка, не выключив его.

3.7.Перед остановкой станка необходимо отвести сверло от детали, после чего выключить мотор

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1.При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку

4.2.При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю

4.3.При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком

4.4.При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1.Отвести сверло от заготовки и выключить станок

5.2.После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки. В пазах станочного стола стружка убирается металлическим крючком. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой

5.3.Убрать рабочее место

5.4.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом

С инструкцией ознакомлены:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при работе на фрезерном станке**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. К работе на фрезерном станке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе допускаются учащиеся с 7-го класса

1.2.Опасные производственные факторы:

* + движущие части станка
  + отсутствие ограждения приводных ремней
  + травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков
  + наматывание одежды или волос на вращающуюся оправку фрезы
  + травмирование при плохом закреплении деталей
  + неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса

1.3.При работе на фрезерном станке используется спец. одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Правильно надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат, берет или косынку).
   2. Проверить надежность крепления защитного ограждения приводных ремней
   3. Проверить надежность соединения защитного заземления (зануления) с корпусом станка.
   4. Проверить работу станка на холстом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения
   5. Прочно закрепить деталь и фрезу
   6. Надеть защитные очки
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ** 
   1. Фрезу к детали подавать плавно, без усилий и рывков, не допускать увеличения сечения стружки
   2. Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры отверстий. Деревянные заготовки в месте сверления накалываются шилом.
   3. Необходимо особое внимание и осторожность в конце сверления. При выходе сверла из материала заготовки нужно уменьшить подачу.
   4. При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь кладется обрезок доски или кусок многослойной фанеры.
   5. Во избежание травмы в процессе работы на станке **запрещается:**
   * наклонять голову близко к сверлу;
   * производить замеры обрабатываемой детали, охлаждение фрезы, смазку, чистку при вращающемся станке
   * производить работу в рукавицах;
   * смазывать или охлаждать фрезу с помощью мокрых тряпок;
   * останавливать руками станок;
   * облокачиваться, опираться на станок, класть на него детали, инструмент;
   * отходить от станка, не выключив его.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При отключении тока немедленно выключить пусковую кнопку
   2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при неисправности заземления корпуса прекратить работу, отвести фрезу от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю
   3. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению углекислотным, порошковым огнетушителем или песком
   4. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учебное учреждение
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Отвести фрезу от заготовки и выключить станок
   2. После остановки вращения станка удалить стружку с помощью щетки. Запрещается сдувать стружку ртом или сметать рукой
   3. Убрать рабочее место
   4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда лаборанта**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда лаборанта.
   2. К работе в должности лаборанта допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к выполнению работы лаборанта не допускаются.
   3. Лаборант обеспечивается специальной одеждой: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.
   4. Опасные и вредные производственные факторы: химические ожоги при попадании на кожу или глаза едких химических веществ;термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей;порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ;возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
   5. Обязанностями в области охраны труда являются:
   * участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся;
   * проведение практических занятий и тренировок по охране труда при проведении лабораторных работ;
   * осуществление контроля за соблюдением обучающимися правил безопасности;
   * осуществление требований производственной санитарии, соблюдение нормального санитарного состояния помещения;
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, мат. обеспечения, средств обучения.
   2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, практических работ и т.п.
   3. Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности (по необходимости провести инструктаж по технике безопасности с соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и осторожными.
   4. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными веществами использовать средства индивидуальной защиты.
   5. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.
   6. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда.
   2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии.
   3. Необходимо контролировать безопасное состояние учебных мест, приборов, оборудования.
   4. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При плохом самочувствии учащегося немедленно препроводить к мед. персоналу (в ближайшее лечебное учреждение), сообщить об этом руководству.
   2. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации обучающихся и возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
   3. При получении учащимся травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение.
5. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ**
   1. Привести в порядок рабочее место, убрать все хим. реактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замок шкафы и сейфы.
   2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3 л для их последующего уничтожения.
   3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.
   4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

.

С инструкцией ознакомлена:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда библиотекаря**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой библиотекаря.
   2. К работе в должности библиотекаря допускаются лица прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   3. Обязанностями в области охраны труда являются:
   * участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся и работников школы;
   * создание всех необходимых условий для здоровых и безопасных занятий учащихся в библиотеке и читальном зале учреждения;
   * осуществление контроля за выполнением правил и норм охраны труда учащимися;
   * размещение стендов, стеллажей, оборудования в соответствии с нормами и правилами; техники безопасности и производственной санитарии;
   * контроль за санитарным состоянием помещения библиотеки;
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, средств обучения.
   2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий.
   3. Провести проветривание помещения, проконтролировать проведение влажной уборки.
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда.
   2. Установки, стенды и стеллажи должны быть размещены в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и производственной санитарии.
   3. Необходимо контролировать безопасное состояние учебных мест, оборудования.
   4. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения.
   5. В помощь библиотекарю могут привлекаться учащиеся с 8-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   6. В библиотеке запрещается пользоваться открытым огнем (свечи, бенгальские огни и т.п.), размещать книги вблизи осветительных приборов, пользоваться приставными лестницами (необходимо использовать лестницы-стремянки либо спец. подставки).
   7. Помещение библиотеки проветривается ежедневно не менее 15 мин. Влажная уборка помещения должна проводиться не менее 2 раз в сутки.
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При плохом самочувствии учащегося немедленно препроводить к мед. персоналу (в ближайшее лечебное учреждение), сообщить об этом руководству.
   2. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации обучающихся и возможной ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
   3. При получении учащимся травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение.
5. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ**
   1. По окончании занятия необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, проверить состояние сдаваемой литературы, сверить ее наличие.
   2. Проконтролировать приведение обучающимися места проведения занятия в надлежащий порядо.к
   3. Провести проветривание помещения, проконтролировать проведение влажной уборки.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при работе на токарном станке по металлу**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.**
   1. К работе на токарном станке по металлу допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на токарном станке по металлу допускаются учащиеся с 7-го класса.
   2. Опасные производственные факторы:

* движущиеся части станка:
* отсутствие ограждения приводных ремней, защитного кожуха патрона и защитного экрана;
* непрочное закрепление детали и инструмента;
* неисправности и притупление режущего предмета;
* неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
  1. При работе на токарном станке по металлу используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
  2. При травмировании учащегося оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
  3. После окончания работы на токарном станке по металлу тщательно вымыть руки с мылом

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
   2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединения защитного заземления с корпусом станка.
   3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении.
   4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на установленное место
   5. Проверить работу станка на холостом ходу
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допуская увеличения сечения стружки.
   2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту.
   3. Не передавать или не принимать какие- либо предметы через вращающиеся части станка.
   4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.
   5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки.
   6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или притирочных концов.
   7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.
   8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.
   9. Не оставлять работающий станок без присмотра
3. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.**
   1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.
   2. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю.
   3. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
   4. При получении травмы сообщить об этом учителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.
   2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
   3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.
   4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
   5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при уборке помещений**

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К работе по уборке помещений допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
   2. Опасные и вредные производственные факторы:

* приготовления дезрастворов;
* уборка помещений с использованием дезрастворов и моющих средств.
  1. При уборке помещений используется спецодежда, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно, сапоги резиновые и перчатки резиновые.
  2. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.
  3. При уборке помещений запрещается применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
  4. После окончания уборки помещений в обязательном порядке вымыть руки с мылом.

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**
   1. Надеть спецодежду, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
   2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дез. средств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.
   3. Открыть в убираемом помещении окна (фрамуги).
2. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. Уборку помещений производить:

* учебных кабинетов, мастерских после окончания последнего урока и повторно после окончания подготовки уроков и работы кружков;
* коридоров – после каждой перемены;
* гардероба – после начала занятий;
* спортзала – после каждого урока, влажную уборку 2 раза в день;
* игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала – в конце рабочего дня;
  1. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
  2. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отличающиеся устройства и другие электрические устройства, находящиеся под напряжением.
  3. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

1. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и закапать альбуцидом.
   2. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
2. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенные шкафы (инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранить отдельно).
   2. Закрыть окна (фрамуги).
   3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 29.01.2021г. № 3** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 29.01.2021г. № 24** |

**ИОТ – \_\_\_\_\_\_\_**

**Должностная инструкция по охране труда**

**заместителя директора по ДО**

**I. Общие требования безопасности.**

1. К работе допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие соответствующую
2. При работе соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
3. При работе в учреждении возможно воздействие следующих опасных факторов:  
   - нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе мебели;  
   - нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета, неправильном пользовании телевизором, магнитофоном, ПЭВМ и копировальной техникой;  
   - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании помещений, открытых электрических розеток;
4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
5. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
6. Строго контролировать работу всех сотрудников на местах с точки зрения техники безопасности.
7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил ОТ.

**II. Требования безопасности перед началом работы.**

1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников
2. Убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
3. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимое оборудование.
4. Ознакомиться с обнаруженными нарушениями и неполадками во время работы сторожей и принять меры к их устранению.
5. Проверить готовность рабочих мест воспитателей, провести предупредительный контроль (по необходимости).
6. Проверить готовность рабочих мест обслуживающего персонала и по необходимости принять меры по устранению обнаруженных нарушений.
7. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
8. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.
9. Убедиться в том, что все стационарное оборудование закреплено во избежание травматизма детей.

**III. Требование безопасности во время работы.**

1. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.
2. При работе с использованием электроприборов соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током: не подключать к электросети мокрыми и влажными руками, не оставлять включенную аппаратуру без присмотра.
3. Для поддержания здорового микроклимата следует каждые два часа работы проветривать помещение.
4. При длительной работе на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин.
5. Во время работы с ядохимикатами (клей, лак, краска и т. п.) использовать необходимые средства защиты.
6. Строго контролировать работу сотрудников на местах с точки зрения соблюдения ТБ.
7. При посещении групп во время карантина пользоваться марлевой повязкой, пользоваться ядохимикатами после изучения соответствующей инструкции.

**IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.**

1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
2. При получении воспитанником или сотрудником травмы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в лечебное учреждение.

**V. Требования безопасности по окончании работы.**

1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от пыли.
2. Привести рабочее место в порядок.
3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_