**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО**  **Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 03.03.2022г. № 2** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 03.03.2022г. № 91** |

**ИОТ\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО ДЕРЕВУ**

**1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

1.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.   
1.2. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки.   
1.3. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ре­менной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка.   
1.4. Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно зак­репить ее в центрах станка.   
1.5. Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой дета­ли и надежно закрепить его на центровой линии заготовки.   
1.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

2.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки.   
2.2. Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как рабочий вал наберет полную скорость вращения.   
2.3. Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима.   
2.4. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали. Не допускать увеличения зазора более 2-3 мм.   
2.5. Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту.   
2.6. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок.   
2.7. Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения.   
2.8. Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся   
2.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.

**3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ**

3.1. Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.   
3.2. Провести влажную уборку кабинета технологии.   
3.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_