

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа»**

|  |  |
| --- | --- |
| **РАССМОТРЕНО Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ»**  **от 03.03.2022г. № 2** | **УТВЕРЖДЕНО**  **Приказом директора от 03.03.2022г. № 91** |

**ИОТ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА   
ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УТЮГОМ**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К работе с электрическим утюгом допускаются лица старше 18-ти лет, прошедшие ин­структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противо­показаний по состоянию здоровья.   
1.2. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленные режимы труда и отдыха.   
1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на ра­ботающих следующих опасных производственных факторов:   
• ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или па­ром при обильном смачивании материала;   
• возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электри­ческого утюга без присмотра;   
• поражение электрическим током.   
1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться сле­дующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.   
1.5. В помещении для  глажения должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.   
1.6. Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопаснос­ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В по­мещении для глажения должен быть огнетушитель.   
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.   
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила лич­ной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

**2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.   
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга   
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.   
2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения   
2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлект­рический коврик.   
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.   
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ста­вить на термоизоляционную подставку.   
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не каса­лась электрического шнура.   
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических час­тей утюга и не смачивать обильно материал водой.   
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электричес­кий утюг без присмотра.   
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.  
**4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, по­явлении искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети и со­общить об этом учителю (преподавателю, мастеру).  
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от элект­росети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.   
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения   
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему пер­вую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстанов­ления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечеб­ное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.   
5.2. Привести в порядок рабочее место.   
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вен­тиляцию или проветрить помещение.   
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_